**航道维护尺度表**

| 序  号 | 航道  名称 | 航道起  点名称 | 航道终  点名称 | 航道  长度  (km) | 航道  等级 | 航道维护尺度 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航道水深  （m） | 航道宽度  （m） | 最小航道弯曲  半径（m） |
| 1 | 海河  干流 | 月牙河 | 先锋河 | 2.300 | 内河  VI级 | 1.5 | 54 | 1000 |

注：

（1）表中航道宽度为双线航道宽度；

（2）月牙河至先锋河段航道，均为双线航道；

（3）表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度，不同时间会因水位的变化而变化，本通告公布的航段航道维护尺度仅供船舶航行参考。