**航道维护尺度表**

| 序号 | 航道名称 | 航道起点名称 | 航道终点名称 | 航道长度(km) | 航道等级 | 航道维护尺度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航道水深（m） | 航道宽度（m） | 最小航道弯曲半径（m） |
| 1 | 海河干流 | 月牙河 | 先锋河 | 2.300 | 内河VI级 | 1.5 | 54 | 1000 |

注：

（1）表中航道宽度为双线航道宽度；

（2）月牙河至先锋河段航道，均为双线航道；

（3）表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度，不同时间会因水位的变化而变化，本通告公布的航段航道维护尺度仅供船舶航行参考。