**海河干流（先锋河-二道闸上游河道分汊处）航道维护尺度信息表**

| **序**  **号** | **航道**  **名称** | **航道起**  **点名称** | **航道终**  **点名称** | **航道**  **长度**  **(km)** | **航道**  **等级** | **航道维护尺度** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **航道水深**  **（m）** | **航道宽度**  **（m）** | **航道弯曲半径（m）** |
| **1** | **海河**  **干流** | **先锋河** | **二道闸上游河道分汊处** | **16.611** | **内河**  **VI级** | **1.5** | **54** | **500** |

**注：**

**（1）表中航道宽度为双线航道宽度；**

**（2）先锋河至二道闸上游河道分汊处段航道，均为双线航道；**

**（3）先锋河至二道闸上游河道分汊处段航道为东丽区和津南区界河，各自负责养护管理，津南区界内航道以津南区通知公告为准；**

**（4）表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度，不同时间会因水位的变化而变化，本通告公布的航段航道维护尺度仅供船舶航行参考。**